|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Parametri tehnici doriţi** |  **Parametri tehnic** **propuşi** |
| **1** |  **Descrierea autovehiculului** |
| **1.1** | **Microbuz cu 16+1 locuri** |  |
| **1.2** | **Culoare galbenă**  |  |
| **2** | **Motor** |
| **2.1** | **Motor Diesel**  |  |
| **2.2** | **Injecţie directă de înaltă presiune controlată electronic**  |  |
| **2.3** | **Putere minimă : min.100 kW**  |  |
| **2.4** | **Moment minim : min. 385 Nm**  |  |
| **2.5** | **Emisii de noxe – în concordanţă cu normele min. EURO 5** |  |
| **2.6** | **Roți duble spate** |  |
| **3** | **Transmisie** |
|  | **a. Ambreiaj** |  |
| **3.1** | **Mecanic, monodisc uscat cu arc central diafragmă** |  |
|  | **b. Cutia de viteze** |  |
| **3.2** | **Sincronizată cu schimbarea manuală a treptelor de viteză** |  |
| **4** | **Echipamentul de conducere** |
|  | **a. Sistemul de direcţie servoasistat**  |  |
|  | **b. Sistemul de frânare servoasistat cu 2 circuite, ABS si ESP** |  |
| **4.1** | **Frane cu discuri ventilate pe rotile puntii din fata + discuri pline spate** |  |
| **4.2** | **Baterie cu amperaj marit sau baterie dubla** |
| **5** | **Echipamente pentru siguranţă şi securitate** |
|  | **a. Siguranţă** |  |
| **5.1** | **ABS (controlul franarii pentru evitarea pierderii aderentei) si EBD (controlul franarii pentru evitarea pierderii directiei)** |  |
| **5.2** | **ESP (ESC) – Controlul Electronic al Stabilitătii** |  |
| **5.3** | **Airbag sofer**  |  |
| **5.4** | **Centuri de siguranţă în trei puncte pentru toate locurile fara protectie si in doua puncte pentru celelalte**  |  |
| **5.5** | **Câte o ieşire de siguranţă pe fiecare perete lateral** |  |
| **5.6** | **Lumini de zi cu pornire automata** |  |
|  | **b. Securitate** |  |
| **5.8** | **Închidere centralizată cu telecomandă, cu blocarea uşilor împotriva deschiderii din interior;** |  |
| **5.9** | **Buşon rezervor de combustibil cu sistem de închidere** |  |
| **6** |  **Amenajare exterioară** |
| **6.1** | **Doua usi fata cu geamuri electrice actionate vertical, o usă culisantă lateral – dreapta, doua usi spate vitrate, batante , cu deschidere largă** |  |
| **6.2** | **Oglinzi exterioare acționate electric si încalzite** |  |
| **6.3** | **Geamuri laterale fixe, două dintre ele cu posibilitatea de a fi utilizate ca iesiri de sigurantă**  |  |
| **6.4** | **Geamuri electrice pentru uşile din faţă**  |  |
| **6.5** | **Ştergătoare faţă cu funcţionare intermitentă, cu două viteze şi spălător electric** |  |
| **6.6** | **Carlig de remorcare în faţă şi în spate** |  |
| **6.7** | **Roată de rezervă cu dimensiuni normale** |  |
| **6.8** | **Rezervor de combustibil cu capacitatea de min. 80 l** |  |
| **6.9** | **Vopsea galbenă, cu inscripţii pe pereţii laterali şi pe uşa din spate „TRANSPORT COPII” precum si casete luminoase în fată si spate cu inscriptia „TRANSPORT COPII”** |  |
| **7** |  **Amenajare interioară şi accesorii** |
| **7.1** | **Scaun şofer reglabil**  |  |
| **7.2** | **Scaunele vor fi dispuse în sistem 2+1 cu culoar central**  |  |
| **7.3** | **Podea acoperită cu suprafată antiderapantă de trafic intens;** |  |
| **7.4** | **Sistem de încălzire cu recirculare** |  |
| **7.5** | **Capitonaje şi tapiţerii rezistente si comode, uşor de întreţinut şi de curăţat** |  |
| **7.6** | **Pachet legislativ:2 triunghiuri reflectorizante, trusă de prim ajutor, extinctor** |  |
| **7.7** | **Cronotahograf digital** |  |
| **7.8** | **Radio CD** |  |
| **7.8** | **Sistem aer conditionat- trebuie să aibă capacitatea de răcire și debitul de aer recomandate de producatori pentreu a asigura condiții corespunzatoare pentru cei 16 elevi, pasageri ai microbuzului cât și pentru conducatorul auto** |  |
| **8** |  **Performanţe**  |
| **8.1** | **Viteza maximă limitată electronic la 90 km/h** |  |
| **9** |  **Garanţii şi mentenanţă** |
|  | **a. Garanţii** |  |
| **9.1** | **5 ani garanţie in limita a 150.000 km** |  |
|  | **b. Mentenanţă** |  |
| **9.2** | **Service la nivel de regiune de dezvoltare economică** |  |
| **9.3** | **Daca durata unei reparatii pentru probleme de garantie este mai mare de 7 (sapte zile) lucrătoare, contractantul va pune la dispozitie un autovehicul similar la schimb în perioada de garantie**  |  |